# BS影像处理接口说明

1. 为方便PACS及第三方应用调用BS影像处理服务，现开放对应接口

接口请求示例及调用方式说明如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 请求方式 | 示例 | 备注 |
| http | http://127.0.0.1:8080/Oviyam2New/jump.html?patID=0010020382&patName=1&studyDate=&studyDesc=&modality=CT&totalIns=&studyUID=&refPhysician=&totalSeries=&patGender=F&recordNo=10120160510199092&consultantPath=&isReport=y | PC版调用 |
| http | http://127.0.0.1:8080/iOviyam/jump.html?patID=183400&patName=&studyDate=&studyDesc=&modality=CT&totalIns=&studyUID=&refPhysician=&totalSeries=&patGender=F&record**N**o=10120160510199092& consultantPath=&isReport=y | Ipad及手机版调用 |

2 .具体参数说明如下（PC与pad接口参数一致）:

http://127.0.0.1:8080/Oviyam2New/jump.html?patID=0010020382&patName=1&studyDate=&studyDesc=&modality=CT&totalIns=&studyUID=&refPhysician=&totalSeries=&patGender=F&recordNo=10120160510199092&consultantPath=&isReport=y

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 值 | 备注 | 为空 |
|  | 127.0.0.1:8080 | 现场BS服务运行机器ip及应用端口 | 否 |
|  | Oviyam2New | BS服务应用名 | 否 |
| patID | 0010020382 | 科室编号 | 否 |
| patName |  | 病人姓名 | 是 |
| patGender |  | 病人性别 | 是 |
| studyDate |  | 拍片时间 | 是 |
| studyDesc |  | 影像描述 | 是 |
| modality |  | 检查类型（CT、CR 、MR、US、DX..） | 否 |
| totalIns |  | 图像数量 | 是 |
| studyUID |  |  | 是 |
| refPhysician |  |  | 是 |
| totalSeries |  | 序列数量 | 是 |
| record\_no |  | Pacs记录号 | 否 |
| consultantPath |  | 会诊参数路径 | 是 |
| isReport |  | 是否出报告（y、n） | 否 |

3.考虑安全性，接口url中的参数进行加密后进行请求。